



如果设置成DMA\_TRANSACTION\_PER\_TRIGGER 就会导致每次获取的4个数据（4个transfer 对应一个TRANSACTION），因而必须设置成DMA\_TRANSFER\_PER\_TRIGGER







